# Delovanje

- Pred vsako uporabo ter po daljšem prevozu merilne naprave preverite natančnost niveliranja in prikaza.

- Merilno napravo zavarujte pred vlago in neposrednim sončnim sevanjem.

- Merilne naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam ali temperaturnim nihanjem. Merilne naprave na primer ne puščajte dalj časa v avtomobilu. Počakajte, da se temperatura merilne naprave pri večjih temperaturnih nihanjih najprej prilagodi, šele nato napravo uporabite. Pri ekstremnih temperaturah ali temperaturnih nihanjih se lahko zmanjša natančnost delovanja merilne naprave.

- Preprečite kakršne koli udarce ali padec merilne naprave. Po močnih zunanjih vplivih na merilno napravo morate pred nadaljevanjem dela vedno izvesti preverjanje natančnosti glejte Preizkus natančnosti merilne naprave.

- Kadar prevažate merilno napravo na daljših razdaljah (npr. v avtomobilu), jo pospravite v kovček, ki je bil priložen napravi. Poskrbite, da je merilna naprava pravilno shranjena v kovčku. Ko napravo pospravite v kovček, poskrbite za zaklep kompenzatorja, ki bi ga močni sunki sicer lahko poškodovali.

Nastavitev/niveliranje merilne naprave
Merilne funkcije
Preizkus natančnosti merilne naprave