# Vedlikehold og rengjøring

Oppbevar og transporter alltid måleverktøyet i kofferten som fulgte med.

Sørg for at måleverktøyet alltid er rent.

Måleverktøyet må ikke senkes ned i vann eller andre væsker.

Tørk bort skitt med en myk, fuktig klut. Bruk ikke rengjørings- eller løsemidler.

Behandle linsene svært forsiktig. Støv må bare fjernes med en myk pensel. Ikke berør linsene med fingrene.

La måleverktøyet og kofferten tørke helt før oppbevaring. I kofferten er det en pose med tørkemiddel som binder restfuktighet. Skift ut posen med tørkemiddel med jevne mellomrom.

Send måleverktøyet i kofferten hvis reparasjon er nødvendig.