# Nuồn năng lượng cho dụng cụ đo

Dụng cụ đo có thể hoạt động bằng Bosch bộ pin Li-ion (12), ắc quy thông thường hay với pin NiMH thông thường.

Lưu ý: Cất giữ dụng cụ đo mà không có nắp đậy pin được lắp (16) hoặc bộ pin Li-ion (12), đặc biệt là trong môi trường xung quanh bụi hoặc ẩm.

Hiển thị mức sạc (d) trong màn hình cho biết mức sạc của bộ pin Li-ion (12), ắc quy hoặc pin NiMH.

Vận hàng bằng bộ pin Li-Ion
Hoạt động bằng ắc quy/pin