# Hoạt động bằng ắc quy/pin

Để chuyển từ bộ pin Li-ion (12) sang ắc quy/pin NiMH hãy tháo bộ pin Li-ion (12).

Khuyến nghị sử dụng các pin kiềm mangan hoặc pin NiMH để vận hành dụng cụ đo.

Lắp pin/pin nạp lại được.

Xin hãy lưu ý lắp tương ứng đúng cực pin như được thể hiện mặt trong ngăn chứa pin.

Lắp nắp đậy pin (16) và khớp vào.

Luôn luôn thay pin/pin nạp lại được cùng một thời điểm. Không được sử dụng pin/pin nạp lại được khác thương hiệu hay khác loại cùng chung với nhau.

- Tháo ắc quy hoặc pin ra khỏi dụng cụ đo nếu bạn không muốn sử dụng thiết bị trong thời gian dài. Pin và ắc quy có thể hư mòn sau thời gian bảo quản lâu trong dụng cụ đo.