# Pengoperasian dengan baterai

Untuk mengganti set baterai li-ion (12) ke baterai standar/baterai NiMH, lepaskan set baterai Li-ion (12).

Penggunaan baterai mangan alkali atau baterai NiMH direkomendasikan untuk mengoperasikan alat pengukur.

Pasang baterai.

Pastikan baterai terpasang pada posisi kutub yang benar sesuai gambar di dalam kompartemen baterai.

Pasang penutup kompartemen baterai (16) dan pastikan penutup telah terkunci.

Selalu ganti semua baterai atau baterai isi ulang secara bersamaan. Hanya gunakan baterai atau baterai isi ulang dari produsen dan dengan kapasitas yang sama.

- Keluarkan baterai dari alat pengukur jika alat tidak digunakan untuk waktu yang lama. Baterai dapat berkarat jika disimpan di dalam alat pengukur untuk waktu yang lama.