# 操作

- 本機を濡らしたり、直射日光に当てないようにしてください。

- 極度に温度の高いまたは低い環境下、または極度に温度変化のある場所で本機を使用しないでください。周囲温度が急激に変化した場合、本機を周囲温度に順応させてからスイッチを入れてください。極端に高いまたは低い温度、または極端な温度変化が生じると、本機の精度が低下したり、ディスプレイに正しく表示されないことがあります。

- メジャーリングに激しい衝撃を与えたり、これを落下させたりしないでください。外部から強い作用を受けた後や機能に異常がある場合は、本機の点検をBoschサービスセンターにご依頼ください。

- 探知に影響を与えないよう、本機は所定のグリップ部(8)で保持してください。

- 本機裏側のセンサー探知部(17)にステッカーを貼ったり、ネームプレートを取り付けたりしないでください。特に金属製のネームプレートは、測定結果に影響を及ぼすおそれがあります。

測定中は手袋を着用しないようにし、十分な接地を行うよう心がけてください。接地が十分でないと、通電線の探知に影響を及ぼすおそれがあります。

探知中に、携帯電話、ノートPCやタブレット端末など、強い電場、磁場、電磁場を生じさせる機器に近づけないでください。可能な場合には、探知に影響を及ぼすおそれのあるすべての機器や機能をオフにするか、または機器の電源を切ってください。

始動
機能について
故障かな？と思ったら – 原因と対処
校正