# Hiệu chỉnh lại dụng cụ đo

Nếu vật thể kim loại được hiển thị và hiển thị đo (b) liên tục hiển thị độ võng, mặc dù không có vật kim loại nào gần dụng cụ đo, bạn có thể hiệu chỉnh lại dụng cụ đo bằng tay.

- Đảm bảo hiển thị mức sạc (d) còn hiển thị tối thiểu 1/3 dung lượng.
- Tắt dụng cụ đo.
- Loại bỏ tất cả các vật thể có thể được hiển thị khỏi vùng gần dụng cụ đo (kể cả đồng hồ đeo tay hoặc nhẫn kim loại).
  Giữ dụng cụ đo nằm ngang trong không khí sao cho mặt sau của dụng cụ đo hướng xuống đất.
- Để chuyển sang chế độ hiệu chỉnh, hãy nhấn đồng thời nút bật/tắt (7) cũng như nút âm tín hiệu (6). Nhấn giữ cả hai nút (khoảng 5−10 s), cho đến khi vòng chiều sáng nhấp nháy (1) đỏ .
- Để khởi động hiệu chỉnh lại, nhấn nút âm tín hiệu (6) và giữ (khoảng 5−10 s), cho đến khi vòng chiếu sáng (1) sẽ sáng màu đỏ .
- Nếu hiệu chỉnh thành công, dụng cụ đo sẽ tự động khởi động sau vài giây và sẵn sàng hoạt động trở lại.

Hướng dẫn: Nếu dụng cụ đo không khởi động tự động, hãy lặp lại hiệu chỉnh lại. Nếu dụng cụ đo không khởi động, hãy gửi dụng cụ đo đến trung tâm dịch vụ khách hàng được ủy quyền Bosch.