# แหล่งจ่ายพลังงาน เครื่องมือวัด

เครื่องมือวัดสามารถทำงานได้โดยใช้ชุดแบตเตอรี่‌ลิเธียม-ไอออน (12) ของ Bosch, แบตเตอรี่ที่วางจำหน่ายทั่วไป หรือแบตเตอรี่ NiMH แบบชาร์จได้ที่วางจำหน่ายทั่วไป

หมายเหตุ: ห้ามจัดเก็บเครื่องมือวัดโดยไม่ปิดฝาช่องใส่แบตเตอรี่ (16) หรือไม่ใส่ชุดแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน (12) โดยเด็ดขาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นหรือเปียกชื้น

ตัวแสดงสถานะการชาร์จ (d) บนจอแสดงผลจะแสดงสถานะการชาร์จของชุดแบตเตอรี่‌ลิเธียม-ไอออน (12), แบตเตอรี่ หรือแบตเตอรี่ NiMH แบบชาร์จได้

การทำงานโดยใช้ชุดแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน
การทำงานกับแบตเตอรี่/แบตเตอรี่แพ็ค