# Poravnava merilne naprave z vrtljivim držalom

##

Merilno napravo na vrtljivem držalu zavrtite z roko ali vijakom za fino nastavitev v želeno smer.

##

Na voljo so naslednji premiki:

Hitro vrtenje v desno:
Pritisnite in držite tipko za hitro vrtenje v desno .

Hitro vrtenje v levo:
Pritisnite in držite tipko za hitro vrtenje v levo .

Počasno vrtenje v desno:
Pritisnite in držite tipko za počasno vrtenje v desno .

Počasno vrtenje v levo:
Pritisnite in držite tipko za počasno vrtenje v levo .

Stopenjsko vrtenje v desno:
Pritisnite in držite tipko za stopenjsko vrtenje v desno .

Stopenjsko vrtenje v levo:
Pritisnite in držite tipko za stopenjsko vrtenje v levo .

##

Informacije za upravljanje merilne naprave in vrtljivega držala na daljavo prek pametnega telefona si lahko preberete v navodilih za uporabo za svojo merilno napravo.