# Mõõteriista joondamine pöördplatvormiga

##

Pöörake pöördplatvormile paigaldatud mõõteriista käsitsi või peenreguleerimiskruviga soovitud asendisse.

##

Valida saab järgmisi liikumisi:

Kiire pööramine päripäeva:
Vajutage ja hoidke kiire päripäeva pööramise nuppu .

Kiire pööramine vastupäeva:
Vajutage ja hoidke kiire vastupäeva pööramise nuppu .

Aeglane pööramine päripäeva:
Vajutage ja hoidke aeglase päripäeva pööramise nuppu .

Aeglane pööramine vastupäeva:
Vajutage ja hoidke aeglase vastupäeva pööramise nuppu .

Sammukaupa pööramine päripäeva:
Vajutage ja hoidke sammukaupa päripäeva pööramise nuppu .

Sammukaupa pööramine vastupäeva:
Vajutage ja hoidke sammukaupa vastupäeva pööramise nuppu .

##

Teavet mõõteriista ja pöördplatvormi kaugjuhtimise kohta nutitelefoni abil vaadake palun oma mõõteriista kasutusjuhendist.