# Montera fäste och takklämma BM 3 (se bild )

Skjut in fästet i skenorna på vridplattans undersida tills det klickar fast. För att ta av den, dra fästet ur vridplattan.

Med magneterna på det monterade fästet kan du fästa vridplattan i takklämman .

- Håll fingrarna borta från baksidan av det magnetiska tillbehöret när du fäster tillbehöret på ytor. Genom magneternas starka dragkraft kan dina fingrar fastna.