# إرشادات العمل

## إرشاد بشأن المحاذاة التدريجية على المسافات القصيرة

لكي تتمكن من ضبط وضعية خط الليزر بدقة حتى على المسافات الأكبر نسبيًا، تكون حركة الدوران صغيرة جدًا عند التدوير التدريجي.كلما كانت المسافة بين جهاز الليزر والهدف أقصر، قلت الحركة الدورانية لجهاز الليزر.

## إرشاد بشأن الضبط الدقيق للوضعية

إذا لم تتمكن من محاذاة خط الليزر بدقة على نقطة مرجعية، فقم بتدوير المنصة قليلاً للوراء وأعد المحاولة.وإذا استمر تعذر إصابة الهدف، فقلل المسافة بين عدة القياس والهدف.