# Montaż uchwytu i klamry sufitowej BM 3 (zob. rys. )

Wsunąć uchwyt w szyny znajdujące się na spodzie platformy obrotowej aż do jego zablokowania. Aby zdjąć uchwyt z platformy obrotowej, należy go pociągnąć.

Za pomocą magnesów zamontowanego uchwytu można zamocować platformę obrotową do klamry sufitowej .

- Podczas mocowania osprzętu do powierzchni należy trzymać palce z dala od tylnej strony osprzętu magnetycznego. Duża siła przyciągania magnesów może spowodować zakleszczenie palców.