# Instrucciones para la ‌operación

## Indicación sobre la alineación paso a paso en distancias cortas

Para poder posicionar la línea láser con precisión incluso a grandes distancias, el movimiento de giro es también muy pequeño durante el giro paso a paso. Cuanto menor es la distancia entre el láser y el objetivo, tanto menor es el efecto del movimiento de giro del láser.

## Indicación sobre el posicionamiento exacto

Si no puede alinear la línea láser exactamente con un punto de referencia, gire la plataforma un poco hacia atrás y vuelva a intentarlo. Si aún así no acierta con el objetivo, reduzca la distancia entre el aparato de medición y el objetivo.