# Namestitev nosilca stropne sponke BM 3 (glejte sliko )

Potisnite nosilec v vodila na spodnji strani vrtljivega držala, dokler se ne zaskoči. Za odstranjevanje nosilec povlecite z vrtljivega držala.

Z magneti nameščenega nosilca lahko vrtljivo držalo pritrdite na stropno sponko .

- Ko pribor pritrjujete na površine, pazite, da se s prsti ne dotaknete zadnje strani magnetnega pribora. Zaradi moči magnetov lahko pride do ukleščenja prstov.