# Montar o suporte e o grampo de teto BM 3 (ver figura )

Empurre o suporte nas guias no lado de baixo da plataforma rotativa, até que engate. Para retirar, puxe o suporte para fora da plataforma rotativa.

Com os ímanes do suporte montado pode fixar a plataforma rotativa no grampo de teto .

- Mantenha os dedos afastados da parte de trás do acessório magnético, quando fixa o acessório magnético a superfícies. Devido à forte força de tração dos ímanes os dedos podem ficar entalados.