# Messwerkzeug mit der Drehplattform ausrichten

##

Drehen Sie das auf der Drehplattform montierte Messwerkzeug von Hand oder mit der Feineinstellschraube in die gewünschte Position.

##

Folgende Bewegungen stehen zur Auswahl:

Schnelles Drehen im Uhrzeigersinn:
Drücken und halten Sie die Taste schnelles Drehen im Uhrzeigersinn .

Schnelles Drehen gegen den Uhrzeigersinn:
Drücken und halten Sie die Taste schnelles Drehen gegen den Uhrzeigersinn .

Langsames Drehen im Uhrzeigersinn:
Drücken und halten Sie die Taste langsames Drehen im Uhrzeigersinn .

Langsames Drehen gegen den Uhrzeigersinn:
Drücken und halten Sie die Taste langsames Drehen gegen den Uhrzeigersinn .

Schrittweises Drehen im Uhrzeigersinn:
Drücken und halten Sie die Taste schrittweises Drehen im Uhrzeigersinn .

Schrittweises Drehen gegen den Uhrzeigersinn:
Drücken und halten Sie die Taste schrittweises Drehen gegen den Uhrzeigersinn .

##

Informationen zur Fernsteuerung von Messwerkzeug und Drehplattform über ein Smartphone entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung Ihres Messwerkzeugs.