# A tartó és a BM 3 mennyezeti kapocs felszerelése (lásd a ábrát)

Tolja be a tartót a forgó platform alsó oldalán található sínekbe, amíg az bepattan a helyére. Az eltávolításhoz húzza ki a tartót a forgó platformból.

A felszerelt tartó mágneseivel a forgó platformot hozzáerősítheti a mennyezeti kapocshoz.

- Tartsa távol az ujjait a mágneses tartozék hátoldalától, amikor a forgatható tartót valamilyen felületre erősíti. A mágnesek erős húzóereje következtében az ujjai becsípődhetnek.