# Meetgereedschap met draaiplatform uitlijnen

##

Draai het op het draaiplatform gemonteerde meetgereedschap met de hand of met de fijninstelschroef in de gewenste positie.

##

U kunt kiezen uit de volgende bewegingen:

Snel rechtsom draaien:
Druk op de toets snel rechtsom draaien en houd deze vast.

Snel linksom draaien:
Druk op de toets snel linksom draaien en houd deze vast.

Langzaam rechtsom draaien:
Druk op de toets langzaam rechtsom draaien en houd deze vast.

Langzaam linksom draaien:
Druk op de toets langzaam linksom draaien en houd deze vast.

Stapsgewijs rechtsom draaien:
Druk op de toets stapsgewijs rechtsom draaien en houd deze vast.

Stapsgewijs linksom draaien:
Druk op de toets stapsgewijs linksom draaien en houd deze vast.

##

Informatie over de afstandsbediening van meetgereedschap en draaiplatform via een smartphone vindt u in de gebruiksaanwijzing van uw meetgereedschap.