# Монтаж вимірювального інструмента на поворотній платформі (див. мал. )

Приставте вимірювальний інструмент напрямним пазом до напрямної рейки поворотної платформи і посуньте вимірювальний інструмент до упору на платформу.
Щоб зняти, потягніть вимірювальний інструмент у зворотньому напрямку з поворотної платформи.

Приблизно вирівняйте поворотну платформу по горизонталі за допомогою гвинтів налаштування висоти .