# Memasang penopang dan penjepit untuk langit-langit BM 3 (lihat gambar )

Dorong penopang ke dalam rel di bagian bawah platform putar hingga terkunci. Tarik penopang keluar dari platform putar untuk melepaskan penopang.

Magnet pada penopang yang terpasang dapat digunakan untuk memasang platform putar pada penjepit untuk langit-langit .

- Jauhkan jari dari bagian belakang aksesori magnetis saat memasang aksesori ke permukaan. Jari dapat terjepit akibat daya tarik magnet yang kuat .