# Praca

- Platformę obrotową oraz pilot należy chronić przed wilgocią i bez‌pośrednim nasłonecznieniem.

- Platformy obrotowej oraz pilota nie należy narażać na ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury, a także na wahania temperatury. Nie należy ich na przykład pozostawiać przez dłuższy czas w samochodzie. W sytuacjach, w których platforma obrotowa i pilot poddane były większym wahaniom temperatury, należy przed przystąpieniem do ich użytkowania odczekać, aż powrócą one do normalnej temperatury.

Uruchamianie platformy obrotowej
Pierwsze uruchomienie pilota
Ustawianie urządzenia pomiarowego na platformie obrotowej
Wskazówki dotyczące pracy