# Montarea aparatului de măsură pe platforma rotativă (consultă imaginea )

Aşezaţi aparatul de măsură cu canelura de ghidare pe şina de ghidare a platformei rotative şi împingeţi aparatul de măsură pe platformă, până la opritor.
Pentru desprindere, trageţi aparatul de măsură de pe platforma rotativă, în direcţia opusă.

Aliniază grosier platforma rotativă cu şuruburile de reglare a înălţimii în poziţie orizontală.