# Matavimo prietaiso išlyginimas su sukamąja platforma

##

Ant sukamosios platformos primontuotą matavimo prietaisą ranka arba tikslaus nustatymo varžtu sukite į pageidaujamą padėtį.

##

Galimi šie judesiai:

Greitas sukimas pagal laikrodžio rodyklę:
Paspauskite ir laikykite paspaustą greito sukimo pagal laikrodžio rodyklę mygtuką .

Greitas sukimas prieš laikrodžio rodyklę:
Paspauskite ir laikykite paspaustą greito sukimo prieš laikrodžio rodyklę mygtuką .

Lėtas sukimas pagal laikrodžio rodyklę:
Paspauskite ir laikykite paspaustą lėto sukimo pagal laikrodžio rodyklę mygtuką .

Lėtas sukimas prieš laikrodžio rodyklę:
Paspauskite ir laikykite paspaustą lėto sukimo prieš laikrodžio rodyklę mygtuką .

Pakopinis sukimas pagal laikrodžio rodyklę:
Paspauskite ir laikykite paspaustą pakopinio sukimo pagal laikrodžio rodyklę mygtuką .

Pakopinis sukimas prieš laikrodžio rodyklę:
Paspauskite ir laikykite paspaustą pakopinio sukimo prieš laikrodžio rodyklę mygtuką .

##

Informacijos, kaip išmaniuoju telefonu nuotoliniu būdu valdyti matavimo prietaisą ir sukamąją platformą, rasite savo matavimo prietaiso naudojimo instrukcijoje.