# Vridplattans positionsmöjligheter (se bild )

Du kan sätta in vridplattan enligt följande:

- Stående på en jämn yta
- Med fästet fastskruvat i en lodrät yta
- Med fästet och takklämman i taklister
- Med fästet på magnetiska material
- Med 1/4"-stativgängan på ett vanligt 1/4"-stativ (ej med på bilden).

- Håll fingrarna borta från baksidan av det magnetiska tillbehöret när du fäster tillbehöret på ytor. Genom magneternas starka dragkraft kan dina fingrar fastna.