# Houder en plafondklem BM 3 monteren (zie afbeelding )

Schuif de houder in de rails aan de onderkant van het draaiplatform tot deze vastklikt. Voor het wegnemen trekt u de houder uit het draaiplatform.

Met de magneten van de gemonteerde houder kunt u het draaiplatform aan de plafondklem bevestigen.

- Houd uw vingers weg van de achterzijde van het magnetische accessoire, wanneer u het accessoire op een oppervlak bevestigt. Door de sterke aantrekkingskracht van de magneten kunnen uw vingers bekneld raken.