# Montar o instrumento de medição na plataforma rotativa (ver figura )

Coloque o instrumento de medição com a ranhura de guia na calha de guia da plataforma rotativa e empurre o instrumento de medição até ao batente na plataforma.
Para separar, puxe o instrumento de medição no sentido oposto da plataforma rotativa.

Alinhe grosseiramente a plataforma rotativa na horizontal com os parafusos de ajuste da altura .