# Alinhar o instrumento de medição com a plataforma rotativa

##

Rode o instrumento de medição montado na plataforma rotativa manualmente ou com o parafuso de ajuste preciso para a posição desejada.

##

Estão disponíveis os seguintes movimentos:

Rotação rápida para a direita:
Prima e mantenha premida a tecla para rodar rapidamente para a direita .

Rotação rápida para a esquerda:
Prima e mantenha premida a tecla para rodar rapidamente para a esquerda .

Rotação lenta para a direita:
Prima e mantenha premida a tecla para rodar lentamente para a direita .

Rotação lenta para a esquerda:
Prima e mantenha premida a tecla para rodar lentamente para a esquerda .

Rotação gradual para a direita:
Prima e mantenha premida a tecla para rodar gradualmente para a direita .

Rotação gradual para a esquerda:
Prima e mantenha premida a tecla para rodar gradualmente para a esquerda .

##

Para informações sobre o telecomando do instrumento de medição e plataforma rotativa através de um smartphone, consulte o manual de instruções do seu instrumento de medição.