# Συναρμολόγηση του οργάνου μέτρησης πάνω στην περιστρεφόμενη βάση (βλέπε εικόνα )

Τοποθετήστε το όργανο μέτρησης με το αυλάκι οδηγό στη ράγα οδηγό της περιστρεφόμενης βάσης και σπρώξτε το όργανο μέτρησης μέχρι τέρμα πάνω στη βάση.
Για την αφαίρεση τραβήξτε το όργανο μέτρησης προς την αντίθετη κατεύθυνση από την περιστρεφόμενη βάση.

Ευθυγραμμίστε πρόχειρα την περιστρεφόμενη βάση με τις βίδες ρύθμισης του ύψους οριζόντια.