# تراز کردن ابزار اندازه گیری با صفحه گردان

##

ابزار اندازه گیری نصب شده را بصورت دستی روی صفحه گردان یا با پیچ تنظیم دقیق در موقعیت دلخواه بچرخانید.

##

حرکات زیر را می توان انتخاب کرد:

چرخش سریع در جهت حرکت عقربه ساعت:
دکمه چرخش سریع در جهت حرکت عقربه ساعت را فشار داده و نگه دارید.

چرخش سریع خلاف جهت حرکت عقربه ساعت:
دکمه چرخش سریع خلاف جهت حرکت عقربه ساعت را فشار داده و نگه دارید.

چرخش آهسته در جهت حرکت عقربه ساعت:
دکمه چرخش آهسته در جهت حرکت عقربه ساعت را فشار داده و نگه دارید.

چرخش آهسته خلاف جهت حرکت عقربه ساعت:
دکمه چرخش آهسته خلاف جهت حرکت عقربه ساعت را فشار داده و نگه دارید.

چرخش مرحله ای در جهت حرکت عقربه ساعت:
دکمه چرخش مرحله ای در جهت حرکت عقربه ساعت را فشار داده و نگه دارید.

چرخش مرحله ای خلاف جهت حرکت عقربه ساعت:
دکمه چرخش مرحله ای خلاف جهت حرکت عقربه ساعت را فشار داده و نگه دارید.

##

برای اطلاعات در مورد کنترل از راه دور ابزار اندازه گیری و صفحه گردان از طریق گوشی هوشمند، لطفاً به دفترچه راهنمای ابزار اندازه گیری خود مراجعه کنید.