# Pracovné pokyny

## Upozornenie k postupnému nasmerovaniu na krátke vzdialenosti

Aby bolo možné presne nasmerovať laserovú líniu aj na väčšie vzdialenosti, je otočný pohyb pri postupnom otáčaní veľmi malý. Čím je vzdialenosť medzi laserom a cieľom kratšia, tým menší je účinok otočného pohybu na laser.

## Upozornenie k presnému polohovaniu

Ak by nebolo možné laserové línie presne nasmerovať na referenčný bod, otočte platformu trochu naspäť a skúste to znova. Ak stále nemôžete zamerať cieľ, zmenšite vzdialenosť medzi meracím prístrojom a cieľom.