# Upute za rad

## Napomena za usmjeravanje u koracima na kratkim udaljenostima

Kako biste liniju lasera mogli točno pozicionirati čak i na većim udaljenostima, rotacijsko gibanje je vrlo malo kod okretanja u koracima. Što je udaljenost između lasera i cilja kraća, to je manje rotacijsko gibanje lasera.

## Napomena za točno pozicioniranje

Ako liniju lasera ne možete točno usmjeriti na neku referentnu točku, onda malo okrenite postolje natrag i ponovno pokušajte. Ako i dalje ne možete pogoditi cilj, onda smanjite razmak između mjernog alata i cilja.