# Pilihan posisi untuk platform putar (lihat gambar )

Platform putar dapat dipasang dengan cara sebagai berikut:

- Berdiri di atas permukaan datar,
- Disekrup dengan penopang pada permukaan vertikal,
- Dengan penopang dan penjepit untuk langit-langit pada lis plafon,
- Dengan penopang pada material yang dapat dimagnetkan,
- Disekrup dengan dudukan tripod 1/4" di tripod 1/4" standar (tidak ditampilkan).

- Jauhkan jari dari bagian belakang aksesori magnetis saat memasang aksesori ke permukaan. Jari dapat terjepit akibat daya tarik magnet yang kuat .