# Usmjeravanje mjernog alata s okretnim postoljem

##

Mjerni alat montiran na okretnom postolju okrenite rukom ili vijkom za fino namještanje u željeni položaj.

##

Možete odabrati sljedeća gibanja:

Brzo okretanje u smjeru kazaljke na satu:
Pritisnite i držite pritisnutu tipku za brzo okretanje u smjeru kazaljke na satu .

Brzo okretanje u smjeru suprotnom od kazaljke na satu:
Pritisnite i držite pritisnutu tipku za brzo okretanje u smjeru suprotnom od kazaljke na satu .

Sporo okretanje u smjeru kazaljke na satu:
Pritisnite i držite pritisnutu tipku za sporo okretanje u smjeru kazaljke na satu .

Sporo okretanje u smjeru suprotnom od kazaljke na satu:
Pritisnite i držite pritisnutu tipku za sporo okretanje u smjeru suprotnom od kazaljke na satu .

Okretanje u koracima u smjeru kazaljke na satu:
Pritisnite i držite pritisnutu tipku za okretanje u koracima u smjeru kazaljke na satu .

Okretanje u koracima u smjeru suprotnom od kazaljke na satu:
Pritisnite i držite pritisnutu tipku za okretanje u koracima u smjeru suprotnom od kazaljke na satu .

##

Informacije o daljinskom upravljanju mjernim alatom i okretnim postoljem putem pametnog telefona možete pronaći u uputama za uporabu mjernog alata.