# Alinierea aparatului de măsură cu platforma rotativă

##

Roteşte în poziţia dorită aparatul de măsură montat pe platforma rotativă, în mod manual sau cu şurubul de reglare fină .

##

Pot fi selectate următoarele mişcări:

Rotire rapidă în sens orar:
Apasă şi menţine apăsată tasta de rotire rapidă în sens orar .

Rotire rapidă în sens antiorar:
Apasă şi menţine apăsată tasta de rotire rapidă în sens antiorar .

Rotire lentă în sens orar:
Apasă şi menţine apăsată tasta de rotire lentă în sens orar .

Rotire lentă în sens antiorar:
Apasă şi menţine apăsată tasta de rotire lentă în sens antiorar .

Rotire treptată în sens orar:
Apasă şi menţine apăsată tasta de rotire treptată în sens orar .

Rotire treptată în sens antiorar:
Apasă şi menţine apăsată tasta de rotire treptată în sens antiorar .

##

Pentru informaţii privind comanda de la distanţă a aparatului de măsură şi a platformei rotative prin intermediul unui smartphone, consultă instrucţiunile de utilizare a aparatului de măsură.