# A mérőműszer helyzetének beállítása a forgó platformmal

##

Forgassa el a forgó platformra felszerelt mérőműszert kézzel vagy a finombeállító csavarral a kívánt helyzetbe.

##

A következő mozgatási módok között lehet választani:

Gyors forgatás az óramutató járásával megegyező irányban:
Nyomja be és tartsa benyomva a óramutató járásával megegyező irányban való gyors forgatásra szolgáló gombot.

Gyors forgatás az óramutató járásával ellenkező irányban:
Nyomja be és tartsa benyomva a óramutató járásával ellenkező irányban való gyors forgatásra szolgáló gombot.

Lassú forgatás az óramutató járásával megegyező irányban:
Nyomja be és tartsa benyomva a óramutató járásával megegyező irányban való lassú forgatásra szolgáló gombot.

Lassú forgatás az óramutató járásával ellenkező irányban:
Nyomja be és tartsa benyomva a óramutató járásával ellenkező irányban való lassú forgatásra szolgáló gombot.

Lépésenkénti forgatás az óramutató járásával megegyező irányban:
Nyomja be és tartsa benyomva a óramutató járásával megegyező irányban való lépésenkénti forgatásra szolgáló gombot.

Lépésenkénti forgatás az óramutató járásával ellenkező irányban:
Nyomja be és tartsa benyomva a óramutató járásával ellenkező irányban való lépésenkénti forgatásra szolgáló gombot.

##

A mérőműszer és a forgó platform egy okostelefon segítségével történő távirányításával kapcsolatos információk a mérőműszere Használati Útmutatójában találhatók.