# Montaż urządzenia pomiarowego na platformie obrotowej (zob. rys. )

Rowek prowadzący urządzenia pomiarowego nasadzić na szynę prowadzącą platformy obrotowej i do oporu nasunąć urządzenie pomiarowe na platformę.
W celu demontażu zdjąć urządzenie pomiarowe z platformy, wykonując powyżej wymienione czynności w odwrotnym kierunku.

Zgrubnie wyrównać w poziomie pozycję platformy obrotowej za pomocą śrub regulacji wysokości .