# ข้อแนะนำในการทำงาน

## หมายเหตุเกี่ยวกับการจัดตำแหน่งทีละขั้นในระยะทางสั้น ๆ

เพื่อให้สามารถวางตำแหน่งเส้นเลเซอร์ได้อย่างแม่นยำแม้ในระยะทางที่ไกลกว่า การเคลื่อนที่ของการหมุนจะเกิดขึ้นน้อยมากเมื่อหมุนทีละขั้น ยิ่งระยะห่างระหว่างเลเซอร์กับเป้าหมายสั้นลง การเคลื่อนที่แบบหมุนของเลเซอร์ก็ยิ่งน้อยลงเท่านั้น

## หมายเหตุเกี่ยวกับตำแหน่งที่แม่นยำ

หากคุณไม่สามารถจัดแนวเส้นเลเซอร์ให้ตรงกับจุดอ้างอิงได้พอดี ให้หมุนแท่นกลับเล็กน้อยแล้วลองใหม่อีกครั้ง หากคุณยังไม่ได้เป้าหมาย ให้ลดระยะห่างระหว่างเครื่องมือวัดกับเป้าหมาย