# Выравнивание измерительного инструмента относительно поворотной платформы

##

Поверните измерительный инструмент, установленный на поворотной платформе, вручную или винтом тонкой настройки в необходимое положение.

##

Инструмент имеет следующие режимы вращения:

Быстрый поворот по часовой стрелке:
нажмите и удерживайте кнопку быстрого поворота по часовой стрелке .

Быстрый поворот против часовой стрелки:
нажмите и удерживайте кнопку быстрого поворота против часовой стрелки .

Медленный поворот по часовой стрелке:
нажмите и удерживайте кнопку медленного поворота по часовой стрелке .

Медленный поворот против часовой стрелки:
нажмите и удерживайте кнопку медленного поворота против часовой стрелки .

Поворот по часовой стрелке с шагом:
нажмите и удерживайте кнопку поворота по часовой стрелке с шагом .

Поворот против часовой стрелки с шагом:
нажмите и удерживайте кнопку поворота против часовой стрелки с шагом .

##

Информацию о системе дистанционного управления измерительным инструментом и поворотной платформой со смартфона см. в руководстве по эксплуатации вашего измерительного инструмента.