# Montaje del soporte y de la brida de techo BM 3 (ver figura )

Deslice el soporte en los rieles de la parte inferior de la plataforma giratoria, hasta que encastre. Para extraerlo, tire del soporte para sacarlo de la plataforma giratoria.

Con los imanes del soporte montado puede fijar la plataforma giratoria en la brida de techo .

- Mantenga los dedos alejados de la parte posterior del accesorio magnético al fijar el accesorio a superficies. Debido a la fuerte fuerza de tracción de los imanes, sus dedos pueden quedar aprisionados.