# Indstil måleværktøjet med drejeplatformen

##

Drej måleværktøjet, der er monteret på drejeplatformen til den ønskede position med hånden eller med finindstillingsskruen .

##

Du kan vælge mellem følgende bevægelser:

Drej hurtigt med uret:
Tryk på knappen Drej hurtigt med uret , og hold den inde.

Drej hurtigt mod uret:
Tryk på knappen Drej hurtigt mod uret , og hold den inde.

Drej langsomt med uret:
Tryk på knappen Drej langsomt med uret , og hold den inde.

Drej langsomt mod uret:
Tryk på knappen Drej langsomt mod uret , og hold den inde.

Drej trinvis med uret:
Tryk på knappen Drej trinvis med uret , og hold den inde.

Drej trinvis mod uret:
Tryk på knappen Drej trinvis mod uret , og hold den inde.

##

Du kan se, hvordan du fjernbetjener måleværktøjet og drejeplatformen via en smartphone, i driftsvejledningen til måleværktøjet.