# ปรับแนวเครื่องมือวัดให้ตรงกับแท่นหมุน

##

หมุนเครื่องมือวัดที่ติดตั้งบนแท่นหมุนด้วยมือหรือด้วยสกรูปรับละเอียด ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

##

มีการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้ให้เลือก:

หมุนตามเข็มนาฬิกาอย่างรวดเร็ว:
กดปุ่มหมุนตามเข็มนาฬิกาอย่างรวดเร็วค้างไว้

หมุนทวนเข็มนาฬิกาอย่างรวดเร็ว:
กดปุ่มหมุนทวนเข็มนาฬิกาอย่างรวดเร็วค้างไว้

หมุนตามเข็มนาฬิกาช้าๆ:
กดปุ่มหมุนตามเข็มนาฬิกาอย่างช้าๆ ค้างไว้

หมุนทวนเข็มนาฬิกาอย่างช้าๆ:
กดปุ่มหมุนทวนเข็มนาฬิกาอย่างช้าๆ ค้างไว้ .

หมุนตามเข็มนาฬิกาทีละขั้น:
กดหมุนตามเข็มนาฬิกาทีละขั้นค้างไว้

หมุนทวนเข็มนาฬิกาทีละขั้น:
กดหมุนทวนเข็มนาฬิกาทีละขั้นค้างไว้

##

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมระยะไกลของเครื่องมือวัดและแท่นวัดผ่านสมาร์ทโฟน โปรดดูคู่มือการใช้งานเครื่องมือวัดของคุณ