# Монтаж кріплення та стельової скоби BM 3 (див. мал. )

Вставте кріплення у рейки на нижній стороні поворотної платформи до фіксації.Щоб зняти, вийміть кріплення з поворотної платформи.

За допомогою магнітів на монтованому кріпленні можна закріпити поворотну платформу на стельовій скобі .

- Прикріплюючи приладдя до поверхонь, тримайте пальці подалі від задньої частини магнітного приладдя. Ваші пальці можуть защемитися внаслідок сильного притягування магнітів.