# Montarea suportului şi a clemei de prindere pe tavan BM 3 (consultă imaginea )

Împinge suportul în şinele de pe partea inferioară a platformei rotative până când se fixează în poziţie. Pentru demontare, extrage suportul din platforma rotativă.

Cu magneţii suportului montat poţi fixa platforma rotativă pe clema de prindere pe tavan .

- Atunci când fixezi accesoriul pe suprafeţe, ţine degetele la distanţă de partea posterioară a accesoriului magnetic. Îţi poţi prinde degetele din cauza forţei de tracţiune puternice a magneţilor.