# Montaje del aparato de medición en la plataforma giratoria (ver figura )

Coloque el aparato de medición con la ranura guía en el riel guía de la plataforma giratoria y desplace el aparato de medición hasta el tope en la plataforma.
Para la separación, sírvase extraer el aparato de medición de la plataforma giratoria en orden inverso.

Alinee la plataforma giratoria aproximadamente en posición horizontal con los tornillos de ajuste de altura .