# Συναρμολόγηση του στηρίγματος και του σφιγκτήρα οροφής BM 3 (βλέπε εικόνα )

Σπρώξτε το στήριγμα στις ράγες στην κάτω πλευρά της περιστρεφόμενης βάσης, ώσπου να ασφαλίσει. Για την αφαίρεση τραβήξτε το στήριγμα από την περιστρεφόμενη βάση.

Με τους μαγνήτες του συναρμολογημένου στηρίγματος μπορείτε να στερεώσετε την περιστρεφόμενη βάση στον σφιγκτήρα οροφής .

- Κρατάτε τα δάκτυλο μακριά από την πίσω πλευρά του μαγνητικού εξαρτήματος, όταν στερεώνετε το εξάρτημα πάνω σε επιφάνειες. Λόγω της ισχυρής δύναμης έλξης των μαγνητών μπορούν να μαγκωθούν τα δάκτυλά σας.