# Napomene za rad

## Napomena za postupno usmeravanje na kratkim rastojanjima

Radi preciznog pozicioniranje laserske linije na velikim rastojanjima, kod postupnog okretanja je postupak okretanja veoma mali. Što je razmak između lasera i cilja manji, to je postupak okretanja manji.

## Napomena za precizno pozicioniranje

Ukoliko ne možete precizno da usmerite lasernu liniju na referentnu tačku, malo okrenite platformu nazad i probajte ponovo. Ukoliko i dalje ne pogađate cilj, smanjite rastojanje između mernog alata i cilja.