# Menyejajarkan alat ukur dengan platform putar

##

Putar alat ukur yang dipasang pada platform putar dengan tangan atau dengan sekrup penyetel ke posisi yang diinginkan.

##

Gerakan berikut dapat dipilih:

Putaran cepat searah jarum jam:
Tekan dan tahan tombol putaran cepat searah jarum jam .

Putaran cepat berlawanan arah jarum jam:
Tekan dan tahan tombol putaran cepat berlawanan arah jarum jam .

Putaran lambat searah jarum jam:
Tekan dan tahan tombol putaran lambat searah jarum jam .

Putaran lambat berlawanan arah jarum jam:
Tekan dan tahan tombol putaran lambat berlawanan arah jarum jam .

Putaran bertahap searah jarum jam:
Tekan dan tahan tombol putaran bertahap searah jarum jam .

Putaran bertahap berlawanan arah jarum jam:
Tekan dan tahan tombol putaran bertahap berlawanan arah jarum jam .

##

Informasi mengenai remote control alat ukur dan platform putar melalui smartphone dapat diperoleh di panduan pengoperasian alat ukur.