# Вирівнювання вимірювального інструмента з поворотною платформою

##

Поверніть вимірювальний інструмент, встановлений на поворотній платформі, вручну або за допомогою гвинта точного налаштування в потрібне положення.

##

На вибір є такі режими:

Швидке повертання за годинниковою стрілкою:
натисніть і утримуйте кнопку швидкого повертання за годинниковою стрілкою .

Швидке повертання проти годинникової стрілки:
натисніть і утримуйте кнопку швидкого повертання проти годинникової стрілки .

Повільне повертання за годинниковою стрілкою:
натисніть і утримуйте кнопку повільного повертання за годинниковою стрілкою .

Повільне повертання проти годинникової стрілки:
натисніть і утримуйте кнопку повільного повертання проти годинникової стрілки .

Поетапне повертання за годинниковою стрілкою:
натисніть і утримуйте кнопку поетапного повертання за годинниковою стрілкою .

Поетапне повертання проти годинникової стрілки:
натисніть і утримуйте кнопку поетапного повертання проти годинникової стрілки .

##

Щоб отримати інформацію про дистанційне керування вимірювальним інструментом та поворотною платформою через смартфон, див. інструкцію з експлуатації вашого вимірювального інструмента.