# Çalışırken dikkat edilecek hususlar

## Kısa mesafelerde kademeli hizalama hakkında not

Lazer çizgisini daha uzak mesafelerde bile hassas bir şekilde konumlandırabilmeyi sağlamak için, kademeli dönüş sırasında dönüş hareketi çok küçüktür. Lazer ile hedef arasındaki mesafe ne kadar kısa olursa, lazerin dönme hareketi de o kadar küçük olur.

## Hassas pozisyonlandırma hakkında not

Lazer çizgisini bir referans noktasına tam olarak hizalayamazsanız, platformu biraz geri çevirin ve tekrar deneyin. Hala hedefi denk getiremiyorsanız, ölçme aleti ile hedef arasındaki mesafeyi azaltın.